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Подбор датчиков температуры по параметрам
	Общая информация

	Предприятие:
Дата заполнения:

	Контактное лицо:
Тел/факс:

	Адрес:
E-mail:

	Опросный лист №
Количество датчиков:

	Рабочие условия

	Измеряемая среда
	

	Диапазон измеряемой температуры
	Мин:  ______________°С               
	Макс: ________________°С               

	Рабочее давление
	Мин: 
	Макс: 

	Скорость потока (м/с)
	

	Плотность среды (кг/м3)
	

	Температура окружающей среды
	Мин: ______________°С               
	Макс: ______________°С               

	Аналог (если есть): □

	Тип:
	Изготовитель:

	Общая информация о датчике температуры (ДТ)

	Тип
	□ Термопара

	□ Термометр сопротивления

	НСХ
	□К(ТХА) □L(ТХК) □N(ТНН) □J(ТЖК) □S(ТПП) □R(ТПП) □В(ТПР) □Т(ТМК)
	□Pt100□Pt500□Pt1000□50П□100П□500П
□1000П□50М□100М□500М□Ni100
□Ni500□Ni1000


	Класс допуска
	□1□2□3
	□А□В□С□АА□1/3В□другой


	Система соединений (только для ТС)
	
	□2-проводная □3-проводная
□4-проводная

	Вид изоляции горячего спая (только для ТП)
	□изолированный
□неизолированный
	

	Количество чувствительных элементов (ЧЭ)
	□один □два □три

	Исполнение по взрывозащите
	□общепромышленное□Exia(искробезопасная цепь)
□Exd(взрывонепроницаемая оболочка)

	Клеммная головка (узел коммутации) ⃝да  ⃝нет

	Материал
	□алюминиевый сплав □нержавеющая сталь □термостойкий пластик


	Фиксация крышки
	□винт □резьба □защелка

	Степень защиты от пыли и влаги
	□не ниже IP68 □не ниже IP65 □не ниже IP55 □другая

	Полусоединение внешних цепей
	□кабельный ввод □разъем

	Резьба под кабельный ввод
	□М20х1,5(по умолчанию) □1/2NFT □другая

	Тип разъема
	



	Доп. требования
	



	Первичный преобразователь (ПП)

	Конструктив арматуры
	№ рисунка из каталога

	Длина монтажной части (L)
	□_______________мм □соответствует длине защитной гильзы

	Длина кабельных вводов (I)
	□_________________мм

	Материал арматуры/оболочка кабеля/L
	□12х12НЮТ □SS316L □10х17Н13М2Т □AISI321 □ХН45Ю □inconel 600
□15х25Т □Nicrobel □10X23H18Ю □ карбид кремния
□латунь □медь □корундовая керамика


	Материал кабельных выводов 
	□силиконовая резина □стеклонить □фторопласт □другой

	Диаметр арматуры/оболочка кабеля (d), мм
	□______________мм (указать с учетом конструктивного исполнения арматуры)

	Тип подсоединения к процессу
	□гладкая арматура


	
	□штуцер
	□подвижный □неподвижный
□подпружиненный


	
	
	□М20х1,5 □G1/2 □1/2NPT □другой

	
	□фланец
	Исполнение уплотнительной поверхности фланца
	□по ГОСТ 12815: ______________
□по ASME B165:
___________
□по DIN 1092-1, ГОСТ З54432:
__________


	
	
	Группа прочности фланца (PN)
	□___________(ктс/см2 по ГОСТ 26349)
□____________(класс по ASME)


	
	
	Условный проход (DN)
	□_____________(в мм по ГОСТ 28388)
□_____________(в дюймах по ASME)


	Измерительный преобразователь(ИП)/Трансмиттер

	Монтаж
	□в клеммную головку □в полевом корпусе (удаленный) □на DIN-рейку (удаленный)


	Исполнение
	□общепромышленное □Exia (искробезопасная цепь) □Exd (взрывонепроницаемая оболочка (только для ИП в полевом корпусе)


	Выходной сигнал
	□4-20 мА □4-20 мА + HART □RS-485 (Modbus RTU)

	Диапазон настройки (калибровки) ИП
	Мин: __________________°С
	Макс: __________________°С

	Точность
	□__________________°С □________________________% от диапазона настройки ИП


	Местная индикация
	□да □нет

	Доп. требования
	




	Защитная гильза в комплекте (заполняется отдельно)
	□да □нет



Заполненный опросный лист необходимо направить в Службу технической поддержки на электронный адрес: mail@sensorika.ru
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