[image: ]
Подбор видеографических (безбумажных) регистраторов по параметрам
	Общая информация

	Предприятие:
Дата заполнения:

	Контактное лицо:
Тел/факс:

	Адрес:
E-mail:

	Опросный лист №
Количество приборов:

	Аналог (если есть): □

	Тип:
Изготовитель:

	Рабочие условия

	Температура, °С               
	Мин.:____________________Макс.:_______________


	Влажность, %
	Макс.:_____________________


	ЭМС по ГОСТ 32137 (группа – критерий)
	□III-A □IV-B □другое

	Требуемые параметры

	Исполнение
	□общепромышленное □искробезопасное Exia □атомное (для ОИАЭ) 

	Конструктивное исполнение
	□для щитового монтажа □моноблок (дисплей и блоки в одном корпусе) □сплит (дисплей и блоки в разных корпусах) □распределенная архитектура (с модулями на DIN-рейках) 

	Тип дисплея 
	 □цветной TFT □цветной сенсорный TFT □монохромный

	Размер дисплея (в дюймах по диагонали)
	□6,5 □10 □15 □18 □другое □3,5 (только монохромный)


	Модульная структура  (слоты для блоков ввода/вывода)
	□да □нет 


	Количество универсальных аналоговых входов
	□1 □2 □3 □4 □5 □6 □8 □16 □24 □32 □48 □24 □32 □48

	Дискретные (импульсные) входы (кол-во)
	□3 □6 □8  □16 □24 □32 □48 □64

	Частотные входы (кол-во)
	□2 □4 □6  □8 □12

	Аналоговые (токовые) выходы 
	□0-5 мА □0-20 мА □4-20 мА

	Кол-во аналоговых (токовых) выходов
	□1 □4 □8 □16 □24

	Релейные выходные реле (кол-во):
	

	- твердотельные (0,1 А)
	□16 □32 □64

	-электромеханические (2 А)
	□4 □8 □12

	Период опроса всех каналов/входов (не более)
	□10 мсек □100 мсек □1 сек

	Интерфейсы
	□ RS-232□RS-485 □Ethernet □USB

	Кол-во внешних модулей ввода/вывода (на DIN-рейках)
	□ 4□6 □8 □16

	Расположение клеммы для подключения внешних цепей 
	□на задней стенке □на кросс-платах

	Размеры выреза в щите, мм
	□138х138 □162х138 □другое

	Операционная система ОС
	□DOS □Linux □другое

	Математические каналы, кол-во
	□8 □12 □16 □32 □64

	ПИД-регулирование
	□да □нет



Заполненный опросный лист необходимо направить в Службу технической поддержки на электронный адрес: mail@sensorika.ru
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