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Подбор измерительных (нормирующих) преобразователей (ИП) по параметрам
	Общая информация

	Предприятие:
Дата заполнения:

	Контактное лицо:
Тел/факс:

	Адрес:
E-mail:

	Опросный лист №
Количество приборов:

	Аналог (если есть): □

	Исполнение
	□общепромышленное □искробезопасное Exia □атомное (для ОИАЭ)

	Класс безопасности по НП-031 (для атомного исполнения)
	□2-ой □3-й□4-й

	Тип монтажа
	□встроенный (в клеммную головку термодатчика) □в полевой корпус
□на DIN-рейку □щитовой

	Количество измерительных входов
	□1 вход □2 входа

	Входные сигналы/датчики

	- термометры сопротивления (ТС)
	□46П □50П □100П □1□100М 000П □Pt50 □Pt100 □Pt500 □Pt1000 □50М □53М□100М □500М □1000М □Cu50 □Cu100 □Cu500 □Cu1000 □50Н □100Н □500Н □100Н 

	- термопары (ТП)
	□DIN(L) □ТВР(А-1) □ТВР(А-2) □ТВР(А-3) □ТПП(S)
□ТПП(R) □ТХА(К) □ТХК(L) □ТХК(Е) □ТМК(Т) □ТЖК(J) □ТNN(N) □ТМК(М)


	- ток
	 □0-5 мА □0-20 мА □4-20 мА 

	- напряжение
	□±12,5 Мв □±25 Мв □±50 Мв □±100 Мв □±1 Мв □0-1 Мв □2-10 мВ


	- сопротивление
	□0-100 Ом □0-200 Ом □0-400 Ом □0-4000 Ом □все вышеперечисленное □другое


	Количество выходных аналоговых сигналов 
	□1 сигнал □2 сигнал

	Тип выходных сигналов
	□0-5 мА □0-20 мА □4-20 мА  □HART □нет □другое

	Интерфейсы
	□RS-232  □RS-485 □другое

	Цифровая индикация 
	□да □нет

	Уставки/реле сигнализации, кол-во
	□2 □3 □нет

	Тип реле сигнализации
	□оптореле □электромагнитное

	Коммутационная способность реле сигнализации
	______________ мА   __________________________ В

	Гальваническая развязка вход/выход
	□есть □нет

	Встроенные источники питания, напряжения
	□=24 В □=36 В □нет

	Конфигурация
	□кнопки □интерфейс

	Напряжение питания
	□=24 В □=36 В □~220 В 50 Гц



Заполненный опросный лист необходимо направить в Службу технической поддержки на электронный адрес: mail@sensorika.ru
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