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Подбор защитных гильз по параметрам
	Общая информация

	Предприятие:
Дата заполнения:

	Контактное лицо:
Тел/факс:

	Адрес:
E-mail:

	Опросный лист №
Количество:

	Рабочие условия

	Измеряемая среда
	

	Температура (макс.) измеряемой среды
	Мин:  ______________°С               
	Макс: ________________°С               

	Рабочее давление
	Мин: 
	Макс: 

	Скорость потока (м/с)
	

	Плотность среды (кг/м3)
	

	Защитная гильза □  Термокарман □

	Тип
	□ Резьбовая
	□ Фланцевая
	□ Вварная

	Конструкция
	□сварная □цельноточная
	□ с защитным чехлом из цельнотянутой трубы
□ с цельноточным защитным чехлом
	

	Материал
	□12Х18Н10Т□10х17Н13М2Т □ХН45Ю
	□12Х18Н10Т □12Х1МФ □ другой

	Внешний диаметр (D)
	со сварным чехлом: □14 мм □16 мм □20 мм □другой
с цельноточным: □23 мм □35 мм □другой

	Подсоединение к ДТ 
	□М20х1,5 (по умолчанию) □1/2 NPT □другое

	Длина ДТ (L) (справочник), мм
	




	Диаметр ДТ (d) (cправочник), мм
	



Заполненный опросный лист необходимо направить в Службу технической поддержки на электронный адрес: mail@sensorika.ru
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